Dom zdravlja Zadarske županije

Ivana Mažuranića 28/B

HR – 23 000 Zadar

OIB : 82455745171

**T R O Š K O V N I K**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni  broj | Oprema | Jedinična  mjera | količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena s PDV-om | Ukupno |
| 1 | Radni stol s ladicama za doktora i med. sestru,  Stol radni 140x80x74 cm, metalne noge“T“ oblika, međusobno povezane metalnom konzolom sa mogućnošću provođenja kablova kroz noge i konzolu. Završna ploča stola izrađena od kvalitetne iverice presvučene melaminskom folijom ukupne debljine min. 25 mm. Prednja maska (zaštita od pogleda) izrađena od istog materijala. Rubovi stola kantirani ABS rubnom trakom debljine 2 mm, zaobljenih rubova.  Ladićar s tri klizajuće ladice, drveni, pokretna kazeta s tri ladice i centralnom bravicom za zaključavanje, dimenzije 43x55x58 cm | kom | 2 |  |  |  |
| 2 | Uredska stolica za doktora i med sestru, daktilo s naslonom, hidraulika, štof tamnije boje, na kotačima, ergonomski | kom | 2 |  |  |  |
| 3 | Stolica za pacijente, presvlaka umjetna koža, konferencijski model, metalni okvir s četiri noge lakiran u tamnu boju | kom | 2 |  |  |  |
| 4 | Kartotečni ormar, metalni s četiri ladice, s mogućnosti zaključavanja centralnom bravom | kom | 2 |  |  |  |
| 5 | Garderobne uredske vješalice samostojeće, metalna s dijelovima crne plastike, sa stalkom za kišobrane, visina do 180 cm | kom | 2 |  |  |  |
| 6 | Garderobni ormar metalni, dvodijelni čvrste metalne konstrukcije, zaključavanje s cilindar bravicom, vrata s prorezima za provjetravanje, dim. 180x60x50 | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Ormar za instrumente i lijekove, gore staklena vrata, dolje drvena vrata, drvena konstrukcija svijetle boje, mogućnost zaključavanja, dimenzije do 80x40x200 cm | kom | 2 |  |  |  |
| 8 | Internistički ležaj za pacijente s podesivim uzglavljem i s držačem papira,. Dvodijelni internistički ležaj , metalni okvir plastificiran u bijelu boju. Gornja površina je montirana u čvrst okvir, ojastučenje je perivo dezinfekcijskim sredstvom i vatrootporno. Dimenzije 185x60x72 cm  Stepenica jednostepena u kompletu | kom | 2 |  |  |  |
| 9 | Paravan trodijelni aluminijski okvir, 3 bijela plastificirana platna, periva, nezapaljiva, sklopiva, stabilne nožice, dim minimalno 180x180 cm | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Kolica za instrumente, inox s dvije police i s dvije ladice, dim. do 60x45x80 cm | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Sterilizator električni suhi do 60 l, za suhu sterilizaciju od min. +50 do max 200 stupnjeva C, dim radnog prostora do 53,5x32x36 cm,  potrošnja max 800W, s ventilatorom | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Vaga za odrasle, digitalna, stupna,kapacitet min. 200 kg, graduacija max. 100 g<150kg>200g, funkcije BMI, tara, hold  Robusno postolje od čelika s neklizajučom platformom s kotačima za transport i nivelacijskim nogicama, automatsko gašenje, tehnplogija štednog baterijskog napajanja, opcija 13strujnog napajanja, važeća ovjerna markica za RH-III medinska klasa | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Visinomjer za vagu za odrasle, montaža na stupnu vagu, izvlačni model, opseg mjerenja min. od 60 do 200 cm, graduacija max. 1 mm | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Tlakomjer na pero stolni model, laserski ugraviran ili bilo kojom tehnikom filigranski izveden brojčanik za izvrsnu preciznost,  skala 0-300mmHg, točnost +/- 3 mmHg,  pumpica s metalnim ventilom ergonomski oblikovana, u kompletu manžeta na čičak s antibakterijskim premazom, bez latexa  brza promjena veličine manžete pomoću konektora za brzo spajanje bez potrebe skidanja konektora ili stavljanja novog | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Tlakomjer na pero model s torbicom , model bez pumpice, u kompletu manžeta s klik konektorom za brzu izmjenu manžeta | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Dodatna manžeta za tlakomjer XL, latex free materijal s antibakterijskim premazom, oznaka širine nadlaktice otisnuta na manžeti, oznaka postavljanja na brahijalnu arteriju, izrađena u jednom komadu, zaobljeni rub smanjuje rizik od posjekotina i ogrebotina | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Dodatna manžeta za tlakomjer XS, latex free materijal s antibakterijskim premazom, oznaka širine nadlaktice otisnuta na manžeti, oznaka postavljanja na brahijalnu arteriju, izrađena u jednom komadu, zaobljeni rub smanjuje rizik od posjekotina i ogrebotina | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Slušalice liječničke, prsni element izrađen od nehrđajućeg čelika, rub koji ne hladi pacijenta, dvostrani prsni element, za odrasle i za pedijatriju, mogućnost otvorenog zvona, slušanje u nižoj ili višoj frekvenciji, mekane olive, bez latexa, dužina maks. 69 cm, ukupna težina maks. 150 g | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Slušalice za med. sestru, stetoskop za mjerenje tlaka, kao model „lightweight“ ili jednakovrijedan | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Boca za kisik od 3 l, komplet na kolicima, s manometrom i ovlaživačem zraka, s maskom za odrasle | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Sef za pohranu narkotika, mehanička plus elektronska brava, dimenzije min. 250x350x250mm | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Pregledni reflektor na mobilnom stalku s kotačima, halogeni, min. 35 W, min. 35 000 LUXA | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Stalak za infuziju, inox, s 4 kukice, s posudom za kapanje, na kotačima | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Otoskop, unutrašnjost mat crne boje – eliminira reflekcije, LED tehnologija, povećanje 3x, optimizirana površina kućišta za oštre slike i minimalne refleksije, visokokvalitetna drška, kromirani premaz,  u kompletu s lijevcima | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Oftalmoskop, 18 leća raspona od min. -20D od +20D, sprečava visoko refraktivne greške  min. 5 različitih aperatura  fiksacijska zvjezdica, velika točka, mala točka, polutočka, zeleni filter  LED HQ jarka i i homogena iluminacija s izvrsnom reprodukcijom boja – temperatura boja 4000K, indeks reprodukcije boje >95, indeks reprodukcije crvene boje >90  Indikator stanja baterije  Vrijeme rada baterije do 10 sati | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Oksimetar pulsni, prstni model , kao O2 Easy ili jednakovrijedan | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Štrcaljka za ispiranje uha metalna, od 150 ml | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Posuda čisto-nečisto, komplet od dvije inox posude | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Perkusijski (neurološki) čekić za preglede | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Liječnička torba s ampularijem za min. 30 ampula, klasična liječnička kožna torba, dim. min 42x23x20 | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Bubanj metalni (inox) za sterilizaciju promjera do 150 mm i visine do 150 mm | kom | 2 |  |  |  |
| 32 | Kazeta/kutija metalna (inox) za sterilizaciju do 200x100x40 mm | kom | 2 |  |  |  |
| 33 | Bubrežaste zdjelice metalne | kom | 2 |  |  |  |
| 34 | Škare po Listeru do 180 mm) | kom | 1 |  |  |  |
| 35 | Škare tupo / oštre, ravne do 145 mm | kom | 1 |  |  |  |
| 36 | Pincete anatomske, ravne, do 150 mm | kom | 5 |  |  |  |
| 37 | Pincete kirurške, ravne,1x2 zuba, do 145 mm | kom | 5 |  |  |  |
| 38 | Hvatalice za art. po Peanu, ravne, do 140 mm | kom | 5 |  |  |  |
| 39 | Iglodržać po Mayo Hegar-u, ravni, do 140 mm | kom | 3 |  |  |  |
| 40 | Svjetiljka za pregled pupile | kom | 1 |  |  |  |
| 41 | Aspirator s posudom  Klipna pumpa bez održavanja i ulja  230 V – 50 HZ  Visoki stupanj vakuuma i visoki stupanj protoka min 40l/min  0,80bar – 80 kPa -600mmHg  Težina do 3,6 kg  Buka 60,5 dB  IP21  Radni ciklus non stop | kom | 1 |  |  |  |

ZA PONUDITELJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis i pečat)